1. “Fluid modeling of the conversion of methane into higher hydrocarbons in an atmospheric pressure dielectric barrier discharge”. De Bie C, Verheyde B, Martens T, van Dijk J, Paulussen S, Bogaerts A, Plasma processes and polymers 8, 1033 (2011).   http://doi.org/10.1002/ppap.201100027