1. “Bandgap measurement of high refractive index materials by off-axis EELS”. Vatanparast M, Egoavil R, Reenaas TW, Verbeeck J, Holmestad R, Vullum PE, Ultramicroscopy 182, 92 (2017).   http://doi.org/10.1016/J.ULTRAMIC.2017.06.019