1. “Fabrication and oxygen permeability of gastight, macrovoid-free Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3- capillaries for high temperature gas separation”. Buysse C, Kovalevsky A, Snijkers F, Buekenhoudt A, Mullens S, Luyten J, Kretzschmar J, Lenaerts S, Journal of membrane science 359, 86 (2010).   http://doi.org/10.1016/J.MEMSCI.2009.10.030