1. “Effect of argon or helium on the CO2 conversion in a dielectric barrier discharge”. Ramakers M, Michielsen I, Aerts R, Meynen V, Bogaerts A, Plasma processes and polymers 12, 755 (2015).   http://doi.org/10.1002/ppap.201400213