1. “Highly parameterized inversion of groundwater reactive transport for a complex field site”. Carniato L, Schoups G, van de Giesen N, Seuntjens P, Bastiaens L, Sapion H, Journal of contaminant hydrology 173, 38 (2015).   http://doi.org/10.1016/J.JCONHYD.2014.12.001