1. “Optimization of secondary cathode thickness for direct current glow discharge mass spectrometric analysis of glass”. Schelles W, de Gendt S, Van Grieken RE, Journal of analytical atomic spectrometry 11, 937 (1996).   http://doi.org/10.1039/JA9961100937