1. “Pinpointing wastewater and process parameters controlling the AOB to NOB activity ratio in sewage treatment plants”. Seuntjens D, Han M, Kerckhof F-M, Boon N, Al-Omari A, Takacs I, Meerburg F, De Mulder C, Wett B, Bott C, Murthy S, Carvajal Arroyo JM, De Clippeleir H, Vlaeminck SE, Water research 138, 37 (2018).   http://doi.org/10.1016/J.WATRES.2017.11.044