1. “Predicting longevity of iron permeable reactive barriers using multiple iron deactivation models”. Carniato L, Schoups G, Seuntjens P, Van Nooten T, Simons Q, Bastiaens L, Journal of contaminant hydrology 142, 93 (2012).   http://doi.org/10.1016/J.JCONHYD.2012.08.012