1. “Strain accommodation through facet matching in La1.85Sr0.15CuO4/Nd1.85Ce0.15CuO4 ramp-edge junctions”. Hoek M, Coneri F, Poccia N, Renshaw Wang X, Ke X, Van Tendeloo G, Hilgenkamp H, APL materials 3, 086101 (2015).   http://doi.org/10.1063/1.4927796