1. “Tuning the Fermi level of SiO2-supported single-layer graphene by thermal annealing”. Nourbakhsh A, Cantoro M, Klekachev A, Clemente F, Sorée B, van der Veen MH, Vosch T, Stesmans A, Sels B, de Gendt S, Journal Of Physical Chemistry C 114, 6894 (2010).   http://doi.org/10.1021/jp910085n