1. “Low-viscosity nonaqueous sulfolane–amine–methanol solvent blend for reversible CO2 capture”. Wagaarachchige JD, Idris Z, Arstad B, Kummamuru NB, Sætre KAS, Halstensen M, Jens K-J, Industrial and engineering chemistry research 61, 5942 (2022).   http://doi.org/10.1021/ACS.IECR.1C04946